{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单 (2)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单 (2)","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[9,1,9,5],[10,0,10,6]]}
["2025年岳村镇苇园村野菊花加工配套设施项目工程量清单"]
["序号","名称","规格/参数","单位","数量","单价（元）","合计（元）"]
[1,"滚筒杀青机","1.外形尺寸（长×宽×高）：8800×1980×2950mm\n2.滚筒内径：1200φmm\n3.滚筒长度：7280mm\n4.滚筒转速：15-25R/min\n5.总功率：7.5KW\n6.滚筒电机：2.2KW\n7.额定电压：380V\n8.整机重量：9500KG\n9.热源形式：生物质颗粒","台",1]
[2,"颗粒燃烧机","20万大卡，智能控温，单机功率1.3KW","台",4]
[3,"摆臂布料机","1.外形尺寸（长×宽×高）： 2800×2950×1800mm\n2.配套功率：0.75KW\n3.整机重量：200KG","台",1]
[4,"上料输送机","1.外形尺寸（长×宽×高）：10170×3354×3685mm\n2.物料接触部分不锈钢","台",1]
[5,"网带烘干机","1.整机尺寸：≈20550*8000*5200mm\n2.设备结构：6层往复式流水线\n3.上料方式：JK储料+厚度自动调节\n4.送风方式： 双侧主动均衡式送风\n5.余热利用：零耗循环余热回收装置\n6.传动维护： 自适应运行保养\n7.噪音控制：角度化智能控制\n8.排湿模式：智启排湿\n9.加工周期：1~48小时，变频可调\n10.传动方式：链条（节距101.6mm)链轮\n11.供风方式：机内分层供风\n12.传动方式：双电机传动系统\n13.网带规格：W=2.76m 12目304不锈钢\n14.花粉处理： 自适应集中搜集\n15：适用环境温度：—15℃—45℃\n16.中支撑：3mm热镀锌\n17.保温墙体：双面0.4彩钢板，单面复合膜纳米岩棉板，厚50mm\n18.控制方式：PLC精准测控系统，远程通讯功能和过载保护","台",1]
[6,"出料输送机","1.外形尺寸（长×宽×高）：4907*1918*754.7mm\n2.材质：不锈钢\n3.功率：0.55KW\n4.输送带材质：白色食品级输送带","台",1]
[7,"生物质颗粒炉","1.外形尺寸（直径×高）：1990*4800mm\n2.额定发热量：1350KW/H\n3.工作介质：空气+生物质颗粒\n4.额定出风温度：100℃—200℃\n5.测试热效率： ≥87%\n6.上料方式：链板输送＋智慧启停\n7.环保处理：PL除尘器\n8.设计重量： ≈7.9T\n9.风机组成：5.5KW引风＋37KW送风\n10.风量风压：20000—40000/3000\n11.烟气排除：过滤强排\n12.燃料消耗： ≈130KG—150KG\n13.供热方式：间接热\n14.制热送风模式：4通道多回层","台",1]
[8,"合计"]
["备注：总价金额已包含货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。"]